原料买卖合同
 （合同编号：购字）
买受人：鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司              签订地点：广东广州（合同履行地）
出卖人：                      签订时间：年月日
第1条 货物名称、质量标准、计量单位、数量、金额：
	序号
	货物名称
	质量标准
	计量单位
	数量
	不含税单价
（人民币元）
	不含税总金额
（人民币元）

	1
	无缝高钙线
	详见采购规范
	吨
	
	
	

	合同总金额

(不含税，大写) 
	人民币元整
	开票税率
	13%

	备注：本合同约定的价格为固定价格，除双方另行协商一致外，不随市场价格的变动而变动。


第二条 质量标准：

1、出卖人为货物的生产厂家，工厂地址：，联系人：。出卖人对该货物负责，买受人有权核实该货物基本情况，若出卖人未经买受人同意，私自供应非本合同约定的生产厂家所生产的货物，买受人有权拒收该批货物。如该批货物已交运至买受人厂内或买受人指定地点，买受人有权要求退货或与出卖人重新商定该批货物的价格，所产生的全部费用及相关损失由出卖人承担。
2、货物参数、供货规格及检验标准按买受人采购规范要求执行（【采购规范】详见附件一）。采购规范中明确的扣款比例和/或扣款金额均按含税单价（13%增值税率）进行结算。

3、出卖人发货时以邮件告知买受人发货数量、发货批次和发货时间，同时需出具产品质量证明书或化验报告单。送货单（加盖公章）应随货同行，送货单上需注明该批货物对应的《原料买卖合同》的合同编号。如出卖人未能提供符合买受人要求的送货单或产品质量证明书，买受人有权拒收货物。

4、如出卖人所提供的货物经买受人检验发现存在不符合采购规范要求的情形，买受人有权按采购规范进行处理，包括但不限于对成分或粒度等进行扣款。如因出卖人供货质量问题导致买受人遭受任何损失的，出卖人须按照买受人的实际损失进行赔偿。
第三条 交（提）货方式﹑地点: 汽车运输至买受人厂内指定地点，运杂费等由出卖人承担，货物在运输途中必须加盖帆布。具体送货要求以买受人通知为准，交货前的风险由出卖人承担。
第四条 交货期及检验批次约定： 

1、出卖人应于年月日当天或之前向买受人提供本合同项下所有货物并完成交货，如出卖人逾期交货，出卖人需承担本合同第十条规定的违约责任。
2、一批交货，一批验收，单批次验收重量为吨。

3、在本合同约定的交货期限之前，买受人视实际生产需求情况，可以与出卖人重新协商调整交货日期、交货数量和交货批次。出卖人同意全力配合买受人对交货日期、交货数量和交货批次上的所有需求。合同如有调整以合同补充协议为准。
第五条 包装标准、包装物的供应与回收：出卖人提供的货物应按买受人采购规范要求包装；清净车底，不混杂物。买受人不承担包装费用、不负责回收。吨袋要求按照国标或行业标准执行，包装外面应有明显标志，每一个包装件的表面须注有不掉色的标记，标记必有内容：生产厂家名称（产品产地）、产品名称。因包装不符合标准或未按买受人采购规范要求包装造成买受人损失的由出卖人承担。
第六条 交货重量验收标准：交货重量验收以买受人实际称重并扣除包装物重量为准，实际总交货数量可允许误差为+/-5%，超出采购数量5%的部分不予以计价。买受人的收货行为不等同于买受人对货物的整体质量验收合格，当且仅当买受人出具验收单时，方可视为对验收单对应批次的货物交货验收合格。
第七条 质量异议处理：出卖人在接到买受人书面质量异议通知后，应在3个工作日内向买受人书面反馈处理意见，逾期未答复即视为默认异议成立，买受人亦有权选择退货并要求出卖人赔偿损失。
第八条 结算方式及期限：付款条件以买受人公司现行有效的付款政策执行，即货到验收合格并收到供应商开立的全额增值税发票，挂账第三个月付清。出卖人须提供合格的增值税专用发票，买受人于当月23日前（含）收到该增值税专用发票并挂账的月份为当月挂账，超出每月23日挂帐的，付款期限顺延一个月。付款方式为电汇、国内信用证或银行承兑汇票，如买受人以国内信用证或银行承兑汇票付款，付款产生的全部费用由买受人承担。 

本合同约定的不含税价格不因国家税率变化而变化，如出卖人无法提供合同约定税率之增值税专用发票给买受人，经双方协商后，在保持不含税金额不变的条件下，可以改为：1）由出卖人提供不含税金额对等的其他税率之合法增值税专用发票给买受人进行结算（提供的发票必须符合税法规定及发票内容务必与发生业务相符）；或：2）买受人直接扣除发票金额相应之增值税及发票不含税金额25%的企业所得税税金后与出卖人结算。如出卖人提供的增值税专用发票被税局认定为虚开发票，出卖人需赔偿买受人全部税金损失及所有经济损失，包括但不限于追究出卖人责任的律师费、公证费、交通费、诉讼费等一切为追回买受人损失的相关费用。
第九条 履约保证金：

双方同意在合同签订日后5个工作日内，出卖人应向买受人缴纳本合同总金额（含税）的5%（即人民币元）作为合同履约保证金，或出卖人同意买受人将出卖人其他合同未支付的等额款项用以抵付上述合同履约保证金。若出卖人未能按上述约定足额缴付本合同履约保证金，买受人有权单方面解除本合同并追究出卖人的违约责任，且即使后续双方继续履行合同，买受人仍有权追究出卖人的违约责任。在合同履行过程中，若出卖人违反合同约定，买受人可根据本合同第十条违约责任的规定，扣留相应的合同履约保证金。若出卖人未出现违约情况，该履约保证金将于本合同项下货物全部交付完毕后30个自然日内无息归还出卖人。
第十条 违约责任：

1、本合同生效后，除不可抗力外，如出卖人不履行或者不能全部履行合同约定，应当赔偿买受人损失并承担违约责任。如出卖人因不可抗力不能履行合同的，应及时通知买受人，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。

2、如出卖人未按合同约定的标准交货并给买受人生产造成影响及经济损失，则扣留出卖人相应的直至全部合同履约保证金（买受人原因或不可抗力原因除外）。因出卖人原因终止供货的，买受人可全部扣留履约保证金。

3、若出卖人交付的货物不符合买受人采购规范的要求，买受人有权退货（或按采购规范扣款）和单方面解除本合同，由此所发生的一切费用和造成的经济损失均由出卖人承担。如出卖人交付的货物发生质量弄虚作假恶意欺骗行为，除按上述处理外，买受人可全部扣留履约保证金并取消其合格供应商资格。如出卖人未按合同约定条款执行，并给买受人生产造成影响及损失，按《中华人民共和国民法典》相关条例处理。
4、在合同交货期内，出卖人累计合同执行率完成95-105%即视为履约，否则视为未履约（买受人原因或不可抗力的原因除外），不足数量按【合同含税总金额×5%×（合同数量－合同允许误差－实际交货数量）÷（合同数量－合同允许误差）】扣留履约保证金。

当市场价格上涨，买受人按合同含税总金额的5%扣留履约保证金仍无法弥补买受人因出卖人少交所造成的价差损失时，则买受人可按合同交货期截止日当日买受人同品种或同牌号货物采购价格与原合同价格的价差损失扣留履约保证金：即按【（合同交货期截止日当日同品种或同牌号货物含税采购价格－原合同含税价格）×（合同数量－合同允许误差－实际交货数量）】执行扣款。如合同交货期截止日当日买受人未实施采购作业，则由买受人选择与合同交货期截止日相近日期的同品种货物采购价格计算价差损失。
5、在合同签订前后或履行过程中，如出卖人存在贿赂收买买受人相关人员，采取不正当竞争手段或实施商业欺诈行为以及其他违法行为以谋取不正当利益的，买受人有权单方立即解除合同，取消出卖人的合格供应商资格并终止与其的任何业务往来，同时有权要求出卖人向买受人支付合同总金额20%的违约金。如违约金不能弥补买受人实际损失的，出卖人还应赔偿买受人的实际损失。

第十一条 不可抗力：不可抗力是指本合同生效后，发生不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事件，如地震、台风、水灾、火灾、战争以及买受人上级政策和国家法律的重大调整，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在十五个自然日内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方；双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止的问题。
第十二条 合同争议的解决方式：由双方友好协商解决，协商不成，任何一方均可向买受人所在地人民法院提起诉讼。
第十三条 其他约定事项：

1、本合同壹式叁份，出卖人执壹份，买受人执贰份，经双方签章后即生效。本合同的任何补充协议均视为本合同的一部分。本合同复印件、传真件及相关附件，与本合同具有同等法律效力。

2、在合同生效后，任何新增或涂改内容均视为无效。任何对本合同的修改应由双方以书面形式进行。
3、本合同项下的所有债权出卖人不得单独转让；未征得买受人同意，单独转让无效；且转让方（即出卖人）将无条件承担因此给买受人造成的一切损失。
4、为维护出卖人及买受人权益，出卖人必须遵守买受人【承揽商安全、环保、职业健康要求】、【“双文明”公约】（如附件二）及相关的劳工安全卫生管理规定。

5、本合同未尽事宜均按照《中华人民共和国民法典》及国家相关规定执行。
	买受人
	出卖人

	单位名称(章)
	鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司
	单位名称(章)
	

	地址
	广州经济技术开发区东区联广路1号
	地址
	

	委托代理人
	
	委托代理人
	

	电话
	020-22208888
	电话
	

	传真
	020-22208866
	传真
	

	开户银行
	中信银行广州分行
	开户银行
	

	账号
	7443020182400032795
	账号
	

	税号
	91440116734930290U
	税号
	

	邮政编码
	510760
	邮政编码
	


附件一：
采购规范
1、 货品名称：无缝高钙线

2、 成分规范

	化学成分（%）

	Ca
	Al
	P
	S
	C

	≧98.0
	≤2.0
	≤0.050
	≤0.04
	≤0.20


3、 规格及尺寸

3.1规格及物理特性

	直径（mm）
	钙芯铁比
	每卷净重量

（不含框架）（吨）
	每卷接头个数

	10±0.5
	(即钙芯含量≥13.5%)
	1.5～2.5
	≤2


备注：1.芯线包覆牢固，不漏粉，不开缝，不拆线，无虚包、空包，表面光洁无油污。

2.钙芯铁比=钙芯重量/(钙芯重量+钢带重量)

3.2钢带标准：采用1.5±0.5mm厚优质冷轧钢带，钢带厚度与规范不符时，买受人有权选择退货。冷轧钢带钢种建议为08Al,钢带钢种不做验收标准。

3.3钙线直径：若钙线直径与规范值（10±0.5mm）不符，买受人有权选择退货处理。

3.4每卷净重：每卷净重与规范值不符，买受人有权选择退货处理。

3.5线盘规格：外径≤1400mm，内径≥600mm，宽度≤800mm，线盘规格尺寸仅做参考，不做验收标准。

3.6包装方式：采用下图包装方式，且每卷高钙线底部须放置栈板之类的托盘以便卸货运输：


[image: image1]
备注：1、线圈框架参见图1，线圈用束带固定，外层包有塑料膜。如与该包装不符合，买受人有权选择退货。

2、每卷线材外侧须附有不褪色的标牌：标明无缝高钙线名称、主要成分、直径、钙芯质量、包装框架重、钙芯净重、钙线长度、执行标准、生产日期，生产单位等。

4、 重量计算：

货品重量依买受人公司厂内地磅所磅实际重量为准。出卖人送货时需提供送货单，列明钙芯各项成分及相关技术参数。备注：厂商需提供无缝高钙线的重量明细表：包括包装铁框重、线材净重、无缝高钙线净重。货品包装上含水，采目视评估水重，对包装上的水重予以全部扣除。
5、 检验方式及罚则：

5.1检验方式：买受人公司自行或委托第三方公证行取制样、物理特性检验、化学成分分析。若物理特性或化学分析结果与规范不符，出卖人有权在收到结果三天内提出由买受人指定之公证行进行复检，并以复检结果进行仲裁检验验收。

5.2扣减规则：如买受人或者公证行检验证明无缝高钙线中化学成分含量和物理特性与本规范不符时，出卖人须按下列方式向买受人公司支付违约金，并由买受人公司直接在支付给出卖人的货款中扣除。

5.2.1* Ca成分每比规范值少1%，每吨扣减单价之2%；每少2%，每吨扣减单价之4%，依此类推，不足1%的部分依以上扣减比例类推扣减；

5.2.2 若钙芯铁比中，无缝高钙线的含量每比规范值少1%，每吨扣减单价之3%，依此类推，不足1%的部分依以上扣减比例类推扣减；

5.2.3* C成份超过规范值，我司有权予以退货或依以下规范扣减：C成分超出规范值且每大0.1%，每吨扣减单价之3%，不足0.1%部分依以上扣减比例类推扣减；

5.2.4* P或S成份每比规范值高0.01%,每吨扣减单价2%，依此类推，不足0.01%部分依以上扣减比例类推扣减。

5.2.5* AL成份每比规范值大1.0%,每吨扣减单价2%，依此类推，不足1.0%部分依以上扣减比例扣减。

5.2.6* 每卷接头数不能超过2个,每卷接头数超过2个，此批次有权选择退货；始端接头须于内圈上端位置，线圈底部须置放托栈板之类的托盘便于卸货,若未按照以上规定包装,买受人有权选择退货。如芯线表面不光滑或有凹折不平，将视情况予以退货，若未退货，则扣除影响使用重量的货款。高钙线进厂时，买受人将挑选部分卷，进行射线测试，若高钙线用买受人厂内射线机无法射线，或出现多次断线情况，出卖人要协助解决，或买受人可选择退货。

5.2.7 因线材本身品质问题，整批次单卷断线2次（含）以上的有2卷（含）以上，予以暂停出卖人 1-3个月（含）参与采购活动的资格。

6、 其他约定：

6.1进料时出卖人派员至买受人会同检验单位取样，若未派员会同取样，则视同放弃权利。出卖人派员来买受人公司会验时，如干扰验收过程，则每发现一次扣减RMB5,000.00。
6.2其它交货、收料及验收等相关规定，依买受人厂内所订之合同为最后依据。

附件二：
一、承揽商安全、环保、职业健康要求
为确保各承揽商知悉鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司（以下简称“我司”）的主要安全、环保、职业健康要求，保障鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司各项安全、环保、职业健康管理制度得到落实，特对各承揽商做出如下要求：

1、 进入我司厂房内人员必须佩戴安全帽，不得赤脚、穿拖鞋、凉鞋。

2、 高空作业（两米以上）人员必须佩戴安全带，电焊、切割作业人员需佩戴防护眼镜，粉尘作业必须佩戴防尘口罩，噪声区域作业必须佩戴耳塞。

3、 厂商人员在我司作业时必须有我司监工人员陪同。

4、 厂商使用的特种设备必须按照国家法规进行登记备案以及定期的检测，确保设备无安全隐患。

5、 厂商需使用我司特种设备时需向我司特种设备管理单位进行申请，并提供作业人员操作证件复印件，获得许可后方可使用，若厂商人员无特种设备操作证，必须由我司持证人员进行作业。

6、 厂商人员禁止在厂区内吸烟、乱丢垃圾，必须丢弃的垃圾应按我司规定进行分类处理。

7、 长期在我司粉尘区域以及噪声区域进行作业的人员必须由厂商组织每年进行一次职业病体检。

未尽事宜必要时请参照鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司《相关方安全管理办法》执行。

二、“双文明”公约

为保持我司厂区公共环境卫生，创建整洁、文明、和谐的生产、工作环境，我司全面开展“双文明”建设。厂商人员进入我司厂内，需遵守以下“双文明”公约要求，违反公约除按我司相关规定处理外，另以人民币50元/条/次对违反人员进行扣罚。

鞍钢联众厂区文明行为公约

1、遵守防火规定，不随处吸烟，不乱扔烟头。

2、遵守公共秩序，不粗言秽语，不起哄闹事。

3、遵守交通规定，不违章行驶，不违规停车。

4、爱护公共设施，不乱贴乱画，不蹬踩刮碰。

5、爱护花草树木，不随意践踏，不折枝采花。

6、爱护环境卫生，不随地吐痰，不乱扔垃圾。

鞍钢联众厂区文明作业公约

1、落实保护措施，防护服身上穿，防油套脚上戴。

2、落实清洁作业，先维护后作业，手脚脏不乱碰。

3、落实节约行动，不得浪费资源，不得滥用物资。

4、落实环保措施，不得扬尘外泄，不得污水外溢。

5、遵守目视管理，不得杂乱堆放，不占公共场地。

6、遵守作业规范，不得乱搭乱接，不得破坏环境。
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